Smoke тестирование функции слива в стиральной машине

1. Установить стиральную машину
2. Подключить подачу воды
3. Подключить шланг для слива
4. Подключить питание
5. Нажать клавишу ВКЛ
6. Открыть дверцу
7. Положить стирку
8. Закрыть дверцу
9. Открыть лоток для подачи стирального порошка
10. Закрыть лоток
11. Выбрать режим ‘’Быстрая стирка’’
12. Нажать клавишу подтвердить
13. После окончания стирки автоматически запускается процесс слива